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POZIV NA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I PRETHODNO SAVJETOVANJE S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Nabava angiografskog sustava (angiosala) – sustav „ključ u ruke“

1. Predmet istraživanja tržišta
Opća županijska bolnica Požega (u daljnjem tekstu: Naručitelj) provodi istraživanje tržišta sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) s ciljem prikupljanja informacija potrebnih za pripremu i planiranje postupka javne nabave te izradu objektivne, nediskriminirajuće i tržišno utemeljene dokumentacije o nabavi.

Predmet buduće nabave je isporuka, ugradnja i puštanje u rad angiografskog sustava (angiosale), po sustavu „ključ u ruke“, uključujući sve prateće radove i opremu nužne za potpunu funkcionalnost sustava te osposobljavanje prostora za rad.

2. Svrha istraživanja tržišta
Ovim pozivom Naručitelj želi:
1. utvrditi dostupnost i tehničke mogućnosti angiografskih sustava na tržištu,
· prikupiti okvirne troškovne pokazatelje radi planiranja proračunskih sredstava,
· definirati realne tehničke specifikacije koje ne ograničavaju tržišno natjecanje,
· prikupiti informacije o uvjetima isporuke, jamstva i održavanja.
Sudjelovanje u istraživanju tržišta ne obvezuje Naručitelja niti gospodarski subjekt te ne predstavlja pretkvalifikaciju za eventualni budući postupak nabave.

3. Tražene informacije
Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da dostave sljedeće:

a) Tehničke specifikacije angiografskog sustava
· tip sustava (jednoravninski – monoplane / dvoravninski – biplane) i konfiguracija (stropni / podni nosač C-luka),
· vrsta i veličina detektora (flat-panel detektor), dimenzije aktivnog polja,
· rendgenska cijev i generator (snaga, toplinski kapacitet anode, sustav hlađenja),
· rezolucija i kvaliteta slike te tehnologije obrade slike u stvarnom vremenu,
· tehnologije i softver za smanjenje doze zračenja za pacijenta i osoblje,
· aplikativni paketi (kardiologija, neuroradiologija, periferna i abdominalna vaskularna dijagnostika, 3D rotacijska angiografija, fuzija slike, CO₂ angiografija i dr.),
· radni stol za pacijenta (nosivost, pomaci, mogućnost rada s teškim pacijentima),
· monitori i prikazni sustav (veličina, broj, rezolucija) te integracija s bolničkim sustavima (PACS / RIS / HIS, DICOM),
· sustav za injektiranje kontrasta (ako je uključen),
· zahtjevi na prostor, težinu, napajanje, klimatizaciju i zaštitu od zračenja.

b) Troškovnik („ključ u ruke“)
· cijena sustava s ugradnjom i puštanjem u rad,
· pripremno-građevinski radovi (protuzračna zaštita prostora, podloge, klimatizacija, električne instalacije, neprekidno napajanje),
· demontaža i zbrinjavanje postojeće opreme (ako je primjenjivo),
· edukacija osoblja (liječnici, inženjeri / tehničari),
· svi ostali troškovi nužni za punu funkcionalnost sustava.
c) Komercijalni i ostali uvjeti
· okvirna cijena (bez PDV-a i s PDV-om),
· jamstveni rok i opseg jamstva,
· rok isporuke i ugradnje od sklapanja ugovora,
· uvjeti i cijena održavanja nakon isteka jamstva (godišnji servisni ugovor, vrijeme odziva, dostupnost rezervnih dijelova, jamstvo raspoloživosti sustava – uptime),
· predviđeni vijek trajanja i dostupnost nadogradnji (hardver i softver),
· reference / popis isporučenih sustava istog ili sličnog tipa.
d) Obvezni podaci i prilozi uz odgovor
· popunjenu tablicu tehničkih specifikacija iz Priloga 1. ovog poziva (za svaku stavku označiti DA/NE u odgovarajući stupac te u stupac „Ponuđeno / napomena“ upisati traženu vrijednost odnosno opis onoga što se nudi, osobito tamo gdje je to izrijekom traženo ili gdje podatak nedostaje),
· točan naziv, model i proizvođača angiografskog sustava koji se nudi,
· cijenu za kupovinu sustava (bez PDV-a i s PDV-om),
· cijenu mjesečnog najma sustava na rok od 60 mjeseci (bez PDV-a i s PDV-om),
· vrijeme odziva servisa u slučaju kvara (servisni odziv),
· reference u Republici Hrvatskoj (popis korisnika kod kojih je ponuđeni ili sličan sustav isporučen i u radu).

4. Način i rok dostave
Tražene informacije dostavljaju se u pisanom obliku na e-adresu: valentin.raguz@pozeska-bolnica.hr s naznakom „Istraživanje tržišta – Angiosala“, najkasnije do 3. srpnja 2026. godine do 12,00 sati.

Pregled prostora predviđenog za smještaj i ugradnju sustava moguć je uz prethodnu najavu na e-adrese: valentin.raguz@pozeska-bolnica.hr [upisati dodatne e-adrese po potrebi].

5. Napomene
1. Dostavljene informacije koristit će se isključivo u svrhu pripreme postupka javne nabave.
· Naručitelj zadržava pravo kontaktirati subjekte radi dodatnih pojašnjenja.
· Dostava informacija ne stvara nikakve obveze niti pravo na naknadu troškova sudjelovanja.
· Sukladno čl. 198. ZJN-a, Naručitelj će voditi računa da pripremne aktivnosti ne naruše načelo tržišnog natjecanja i jednakog tretmana gospodarskih subjekata.

Kontakt osoba:
Ime i prezime: Valentin Raguž
Telefon / e-adresa: 034/254-515, valentin.raguz@pozeska-bolnica.hr 



PRILOG 1 – Tablica tehničkih specifikacija i komercijalnih podataka
Gospodarski subjekt ispunjava donje tablice. U stupce „DA“ / „NE“ označava se ispunjava li ponuđeni sustav pojedini zahtjev, a u stupac „Ponuđeno / napomena“ upisuje se konkretan podatak (vrijednost, izvedba ili opis onoga što se nudi), osobito tamo gdje je to izrijekom traženo ili gdje podatak nedostaje.

1. Tehničke specifikacije
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – ANGIOGRAFSKI SUSTAV ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU I KARDIOLOGIJU SA STROPNIM STATIVOM, VELIKIM DETEKTOROM, DSA OPCIJOM I SOFTVEROM ZA PERIFERIJU

	R.br.
	Tehnička karakteristika / zahtjev
	DA
	NE
	Ponuđeno / napomena (što se nudi)

	1
	C-luk montiran na strop.
	
	
	

	2
	Stol fiksno montiran na pod, mogućnost rotacije stola.
	
	
	

	3
	Bežična nožna sklopka (pedala) uz pacijent stol.
	
	
	

	4
	LED lampa smještena na stropni nosač.
	
	
	

	5
	Držač za ruke za radijalni pristup. Ploča od ugljičnih vlakana za pohranu žica i instrumenata tijekom izvođenja postupaka s radijalnim pristupom.
	
	
	

	6
	Generator nominalne snage 100 kW.
	
	
	

	7
	RTG cijev (navesti karakteristike ponuđene cijevi).
	
	
	

	8
	Ravni detektor (veliki) dijagonale 48 cm ili veći.
	
	
	

	9
	Pulsna fluoroskopija u rasponu 2–30 pulseva/sek, DSA.
	
	
	

	10
	Kardiološka akvizicija s minimalno tri brzine, maksimalna brzina akvizicije minimalno 30 f/s. 2k rezolucija kod dijaskopije, akvizicije i kod DSA snimanja.
	
	
	

	11
	„Roadmapping“ u stvarnom vremenu s automatskim pomakom piksela.
	
	
	

	12
	Snimanje i prikaz dinamičkih fluoroskopskih sekvenci. Pregled zadnje snimljene scene.
	
	
	

	13
	DICOM (sve funkcionalnosti uključene).
	
	
	

	14
	QVA, LVA i QCA analiza. Automatski programi za nativno i DSA snimanje cijele periferije.
	
	
	

	15
	Automatsko pozicioniranje stativa s obzirom na selektiranu referentnu sliku.
	
	
	

	16
	Funkcija koja omogućuje poboljšani prikaz finih struktura stenta – korištenje naknadnom obradom i u stvarnom vremenu.
	
	
	

	17
	Program za automatsku perifernu angiografiju koji omogućuje kompletnu perifernu nativnu i DSA sliku donjih ekstremiteta, s jednim uštrcavanjem kontrastnog sredstva.
	
	
	

	18
	Upravljanje sustavom u sobi za pacijenta s modularnim elementima montiranim na šini pacijent stola i u kontrolnoj sobi (dvostruke komande na oba mjesta za kontrole C-luka, pacijent stola, kolimatora, kvantifikacija i slično).
	
	
	

	19
	Svi osnovni i napredni programi za zaštitu od zračenja i poboljšanje slike (hardver i softver).
	
	
	

	20
	Zaštita od zračenja za gornji dio tijela na stropnom nosaču.
	
	
	

	21
	Zaštita od zračenja za donji dio tijela koja se montira na pacijent stol.
	
	
	

	22
	Veliki monitor u sobi za preglede min. 55", na koji je moguće spojiti min. 3 video signala (npr. IVUS, OCT).
	
	
	

	23
	2 monitora u kontrolnoj sobi.
	
	
	

	24
	Hemodinamski sustav za podršku interventnim kardiološkim procedurama – mjerenje: 12-kanalni EKG, SpO2, NIBP, CO termodilucijskom metodom, min. 4 invazivna tlaka istovremeno.
	
	
	

	25
	Angio injektor za kardiologiju i opću angiografiju.
	
	
	

	26
	Minimalni jamstveni rok 24 mjeseca.
	
	
	

	27
	Maksimalan jamstveni rok.
	
	
	

	28
	Mogućnost petogodišnjeg najma uz mjesečnu ratnu otplatu.
	
	
	



2. Komercijalni podaci
	Podatak
	Ponuda gospodarskog subjekta

	Ponuđeni sustav (naziv, model, proizvođač)
	

	Cijena za kupovinu – bez PDV-a (EUR)
	

	Cijena za kupovinu – s PDV-om (EUR)
	

	Cijena mjesečnog najma na 60 mjeseci – bez PDV-a (EUR)
	

	Cijena mjesečnog najma na 60 mjeseci – s PDV-om (EUR)
	

	Vrijeme odziva servisa (npr. broj sati / radnih dana)
	

	Reference u Republici Hrvatskoj (popis korisnika / ustanova)
	



telefax: (034) 271-713, e-mail: info@pozeska-bolnica.hr;  IBAN: HR1425000091102188207, SWIFT: HAABHR227 Addiko Bank d.d.
